##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buInit

メモリーカードファイルシステムの初期化

### 書式

      Sint32 buInit( capa, drive, *work, func )
      Sint32 capa
      Sint32 drive
      void *work
      BU_INITCALLBACK func

### 引数

  capa | メディアの最大容量
  drive | 拡張ソケットの番号
  *work | ワークバッファ
  func | 初期化終了コールバック関数

### 戻り値

  BUD_ERR_OK | 正常終了
  BUD_ERR_INVALID_PARAM | 引数が異常

### 解説

  メモリーカードファイルシステムを初期化します。

  メディアの最大容量capaには次の値が指定可能です。

  BUD_CAPACITY_128KB
  BUD_CAPACITY_256KB
  BUD_CAPACITY_512KB
  BUD_CAPACITY_1MB

  拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

  BUD_USE_DRIVE_ALL | すべての拡張ソケット
  BUD_USE_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_USE_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_USE_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_USE_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_USE_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_USE_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_USE_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_USE_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  ワークバッファworkにNULLを指定した場合、capaの設定は無視されメモリーカード用の バッファを動的に管理することができます。 初期化に成功したら指定の関数をコールバックします。

  コールバック関数はこの関数からリターンする前に呼び出されます。 その場合、BUD_OP_CONNECTコールバックを検知した後、 挿入されているメモリーカードのサイズに見合ったバッファをアプリケーション側で確保し、 buMountDisk関数でマウント処理を行います。その後は通常の使い方と同様な使い方ができます。

  このような使い方をすることで、あらかじめ大きいバッファサイズを確保すること無く、 大容量のメモリーカードにも対応することが可能になります。

### 用例

      /* 128KBまでのメモリーカード ２個分のバッファを確保 */
      Uint32 work[BUM_WORK_SIZE(BUD_CAPACITY_128KB, 2) / sizeof(Uint32)];
      void init_callback(void)
      {
      	：
      }
      /* ポートAの拡張ソケット1、2に対応する */
      buInit(BUD_CAPACITY_128KB, BUD_USE_DRIVE_A1
      		| BUD_USE_DRIVE_A2, work, init_callback);

### 備考

  最大容量や使用しているメモリーカード数によって、必要なワーク容量が大幅に異なります。 アプリケーションで対応する必要のない拡張ソケットのメモリーカードはなるべく指定しないようにしてください。 不要なメモリーカードを指定しないことにより、ワーク容量の削減とライブラリの高速化が可能です。 以下に、ワーク容量の目安を記します。

  最大容量 | 1ソケットあたりのワーク容量 | 8スロットでのワーク容量
  128KB | 8KB | 64KB
  256KB | 14KB | 112KB
  512KB | 28KB | 220KB
  1MB | 55KB | 440KB

  使用する拡張ソケットの指定にはBUD_USE_DRIVE_XXXを必ず指定してください。 BUD_DRIVE_XXXを誤って指定することのないようにしてください。

### 参照

  buExit()
  buMountDisk()

buInit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999