##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdPstmTransferWaveData

PCMストリームポートへの波形を転送

### 書式

      SDE_ERR sdPstmTransferWaveData( handle, ch_num, memblk_handle )
      SDPSTM handle
      const Sint8 ch_num
      SDMEMBLK memblk_handle

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  ch_num | 対象のチャンネル
  memblk_handle | メモリブロックハンドル

### 戻り値

  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない
  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった

### 解説

  PCMストリームポートに波形を転送します。

### 備考

  実際に転送する前に、必ず転送してよいか検査する必要があります。 sdPstmIsTransferWaveData関数を実行することで、転送可能か検査することができます。 PCMストリームの再生を開始していないときは7000Hより大きなサイズは指定できません。

### 参照

  sdPstmIsTransferWaveData()

sdPstmTransferWaveData

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999