##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsBufSetAmpGain

SIPデバイスの AMPゲインの設定

### 書式

      Sint32 wsBufSetAmpGain( wsbuf, gain )
      WSBUF wsbuf
      Sint32 gain

### 引数

  wsbuf | 取り込み制御ハンドル
  gain | AMPゲイン

### 戻り値

  WSD_ERR_OK | 正常終了
  WSD_ERR_FATAL | エラー

### 解説

  指定した割り込み制御ハンドル(WSBUF)からSIPデバイスのAMPゲインを設定します。

  AMPゲインの最大値、+16 最小値は -15です(単位dB)。

### 備考

  試供品SIPデバイスでは、AMPゲインの最大値、+8 最小値 -7です。 AMPゲインの最大値、最小値はそれぞれ、WSD_BUF_GAIN_MIN と WSD_BUF_GAIN_MAXで定義されています。

wsBufSetAmpGain

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999