##### Soundライブラリ - メモリブロック転送関数

# sdMemBlkSetTransferMode

メモリブロックハンドルの転送モードの設定

### 書式

      SDE_ERR sdMemBlkSetTransferMode( transfer_mode )
      SDE_MEMBLK_TRANSFER_MODE transfer_mode

### 引数

  transfer_mode | 転送モード

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない

### 解説

  メモリブロックの転送モードを設定します。

  引数 transfer_mode には次の値を指定します。

  SDE_MEMBLK_TRANSFER_MODE_CPU | CPU(SH-4)で転送
  SDE_MEMBLK_TRANSFER_MODE_DMA | DMAで転送

sdMemBlkSetTransferMode

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999