##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibIsReady

振動ペリフェラルの接続状況の取得

### 書式

      Sint32 pdVibIsReady( port )
      Uint32 port

### 引数

  port | ポート番号

### 戻り値

  TRUE | 振動ペリフェラルが接続されている
  FALSE | 振動ペリフェラルが接続されていない

### 解説

  振動ペリフェラルが接続されているかどうかを調べます。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      if (pdVibIsReady(PDD_PORT_A2))
      	return TRUE;

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。 現バージョンでは、pdVibMxIsReady関数と動作は同じです。

pdVibIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999