##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetBaseVol

PCMストリームポートのベースボリュームの設定

### 書式

      SDE_ERR sdPstmSetBaseVol( handle, base_vol )
      SDPSTM handle
      const Sint8 base_vol

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  base_vol | ベースボリューム(0000H〜007FH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった

### 解説

  チャンネルのPCMストリームポートのベースボリューム設定をします。 ベースボリュームを指定する引数 base_volの値は、0000H(最小ボリューム)〜007FH(最大ボリューム) です。

### 備考

  最終的なポートの出力ボリュームはこの関数の設定と相対ボリューム設定関数のsdPstmSetVol() との演算結果になります。 つまり、この関数でボリュームを007FHにすると、sdPstmSetVol関数で正の値を指定してもボリューム は上がりません。

sdPstmSetBaseVol

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999