##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsBufGetSBFOV

SIPバッファのオーバーフロービットの取得

### 書式

      Sint32 wsBufGetSBFOV( wsbuf )
      WSBUF wsbuf

### 引数

  wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

  TRUE | オーバーフローしている
  FALSE | オーバーフローしてない

### 解説

  SIP RAMのオーバーフロー状態を得ます。

### 備考

  この関数は、wsStmOsOverflow関数で得られる情報とは異なります。 SIPデバイスは、録音中1/60秒毎にRAMにデータをサンプリングします。 割り込みプロセスが長い間禁止されているとwsBufExecServer関数は長い間呼ばれず、この関数はTRUEを返します。

  11KHz 16bit PCMの場合、SIPデバイスは 0xba個のサンプルまたは 0xb8個のサンプルを得ます。 SIPデバイス中のRAMの最大録音サンプル数は、0xf0です。

wsBufGetSBFOV

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999