##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdMidiSetSpeed

MIDIポートのスピードの設定

### 書式

      SDE_ERR sdMidiSetSpeed( handle, speed, fade_time )
      SDMIDI handle
      const Sint16 speed
      const Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  speed | 目的の再生スピード(-FC0H〜1FFFH)
  fade_time | 目的の再生スピードに達する時間(ミリ秒)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  MIDIシーケンスの再生スピードを設定します。

  目的の再生スピードを示す引数 speedの値は下記の計算式で求まります。

  値 = 倍率×1000H - 1000H

  倍率は1/64倍から3倍未満までです。 計算結果の範囲で-FC0H(最遅)〜1FFFH(最速)でなければなりません。

  再生スピードに達する時間を示す引数fade_timeの値は、0000H(最速)〜7FFFH(最遅)です。

### 備考

  この関数を実行しても、MIDIメッセージの送信関数であるsdMidiSendMes()への影響はありません。

### 参照

  sdMidiSendMes()

sdMidiSetSpeed

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999