. |

### mwPlySetOutPan
パンポットの設定

#### 書　式

void mwPlySetOutPan (MWPLY ply,Sint32 chno,Sint32 pan);

#### 入　力

ply　：ミドルウェア再生ハンドル
chno ：設定するチャンネル

モノラル/ステレオ・左：MWD_CH_L

ステレオ・右 ：MWD_CH_R

pan ：パンポット（MWD_PAN_LEFT〜MWD_PAN_RIGHT）

オートモード ：MWD_PAN_AUTO

#### 出　力

なし

#### 関数値

なし

#### 機　能

出力チャンネル毎のパンポットを設定します。
デフォルトではオートモードとなり、モノラルの場合はMWD_PAN_CENTER 、ステレオの場合は左がMWD_PAN_LEFT 、右がMWD_PAN_RIGHTに設定されています。

[←] | [INDEX] | [→]