### 4-5　LCD スナップショットウィンドウ

このウィンドウは、現在の表示されている液晶ディスプレイのビットイメージを拡大表示する機能を持ちます。ビットイメージの取得タイミングは、このウィンドウが呼び出されたときか、画面取り込みボタンをクリックしたときです。また、このウィンドウを表示していても、仮想CPUの書き込みには同期しません。

#### 4-5-1　ツールバーボタンの説明

####

画面取り込みボタン

現在のLCDのビットイメージを取り込みます。取り込む内容は、正確にはXRAMの内容です。ドットサイズは、現在の倍率です。

####

保存ボタン

現在のビットイメージを、表示倍率のままでファイルに保存します。保存形式はBMP形式です。グリッドは、保存しません。

####

グリッドボタン

表示領域にグリッドを表示します。このボタンはトグルスイッチになっており、クリックするごとにグリッドの表示、非表示をが切り替わります。

####

倍率ボタン

1倍から5倍までを選択することができます。

#### 4-5-2　Display by STADチェックボックス

［Display by STAD］チェックボックスは、表示開始アドレスレジスタSTADを有効にするためのスイッチです。チェックされた状態で、STADレジスタによってアドレス変換された状態で描画します。つまり、仮想LCDに表示されているイメージと同じものを表示します。

チェックされていない状態では、STADレジスタの値を無視して描画します。つまり、XRAMの内容をそのまま先頭から描画します。

#### 4-5-3　メニュー

#### ［ファイル］メニュー

#### ［表示］メニュー

[←] | [INDEX] | [→]