##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buIsFormat

メモリーカードがフォーマット済みかのチェック

### 書式

      Sint32 buIsFormat( drive )
      Sint32 drive

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号

### 戻り値

  BUD_ERR_OK | フォーマットされている
  BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
  BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリカードが、フォーマット済みかどうかを戻します。

  拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      switch (buIsFormat(BUD_DRIVE_A1)) {
      	case BUD_ERR_OK:
      		/* Formatted */
      		break;
      	case BUD_ERR_NO_DISK:
      		/* Memory card is not connected */
      		break;
      	case BUD_ERR_BUSY:
      		/* Busy - memory card cound not be checked */
      		break;
      }

buIsFormat

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999