##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdMidiContinue

MIDIシーケンスの一時停止を再開

### 書式

      SDE_ERR sdMidiContinue( handle )
      SDMIDI handle

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  一時停止されたMIDIシーケンスの再生を再開します。

### 備考

  再開するには、sdMidiPause関数を使用して停止しなければなりません。

### 参照

  sdMidiPause()

sdMidiContinue

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999