. |

### BE　＠Rj，＃i8，r8
Compare immediate data to indirect byte and branch near relative address if equal

#### 説明

プログラムカウンタ（PC）を3回インクリメントします。後に、j1〜j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるRAM、または特殊機能レジスタ（SFR）の内容とイミディエイトデータ（i7〜i0）の内容を比較し、比較したデータが同じ場合、r7〜r0のデータをPCに加算し、その結果をPCに転送します。比較したデータが異なる場合、次の命令を実行します。

また、j1〜j0で指定される間接アドレスレジスタによって指定されるRAM、または特殊機能レジスタ（SFR）の内容がイミディエイトデータ（i7〜i0）よりも小さい場合、キャリーフラグ（CY）はセットされ、同じか、大きい場合、CYはリセットされます。

＠Rj ＜ ＃i8　→　CY＝1
＠Rj ≧ ＃i8　→　CY＝0

#### 例1

BE命令実行時にB＝05Hなので、CYをリセットしラベルLAに分岐します。

#### 例2

BE命令実行時にACC＜09Hなので、CYをセットし次の命令の実行に移ります。

[←] | [INDEX] | [→]