##### Ninjaライブラリ - カメラ関数

# njSetCameraDepth

ニア／ファークリップの範囲指定

### 書式

      void njSetCameraDepth( *c, n, f )
      NJS_CAMERA *c
      Float n
      Float f

### 引数

  *c | カメラ構造体へのポインタ
  n | ニアクリッピングの限界値
  f | ファークリッピングの限界値

### 戻り値

  なし

### 解説

  ニアクリッピング、ファークリッピングの各範囲を指定します。 Ninjaライブラリの座標系ではZ軸が画面奥の方向に負なので、nとfにはそれぞれマイナスの値を指定します(−1.0≧n＞f≧−65535.0)。 −1.0より大きい値や−65535.0より小さい値を指定した場合はそれぞれ−1.0、−65535.0 が自動的に指定されます。

### 用例

      NJS_CAMERA c;
      njInitCamera(&c);
      njSetCameraDepth(&c, N_CLIP, F_CLIP);
      njSetCamera(&c);

njSetCameraDepth

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999