##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibMxStop

振動ペリフェラルの振動終了(ぷるぷるぱっく専用)

### 書式

      Sint32 pdVibMxStop( port )
      Uint32 port

### 引数

  port | ポート番号

### 戻り値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

  単一の振動ユニットを持つ振動ペリフェラルの振動を停止させます。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      if (pdVibMxStop(PDD_PORT_A2) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* Success */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

### 参照

  pdVibMxStart()

pdVibMxStop

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999