### 3-3　ビジュアルメモリの初期化

ここではビジュアルメモリの初期化の手順について説明します。

- 初期化するビジュアルメモリを選び、コマンド選択メニューを表示させます。

- FORMATを選んで次の画面を表示させます。

- ICON NO.には、ラベルアイコンの番号を指定します。00を指定するとデフォルトのビジュアルメモリのアイコンになります。値は000〜123までで指定します。124以上は設定しないでください。

ラベルアイコンのデザインと番号は「付録　ラベルアイコン一覧」を参照してください。

- 次で指定するボディーカラー情報を有効にするか無効にするかを設定します。
  有効にする場合はENABLEを、無効にする場合はDISABLEを選びます。無効にするとボディーカラーは白になり、カラー情報の設定が選べなくなります。
- カラー情報を設定します。COLOR Aは透明度です。FFで不透明、00で透明になります。
  COLOR R，G，Bは、それぞれ赤、緑、青の成分をどれだけ発色させるかを指定します。FFで最大、00で発色しなくなります。

  Aを00にすると透明になってしまいますので注意してください。

- OPERATIONは、FATのみを初期化するか、メモリ全体を初期化するかを指定します。
  FATのみを初期化する場合はQUICKを、メモリ全体を初期化する場合はCOMPLETEを選びます。
- NEXTを選び、続きの画面を表示させます。

- 初期化した日時を設定します。右左の方向ボタンで年月日と日時を選び、上下方向ボタンで値を変えます。

- 最後にSETを選ぶと、確認メッセージが表示されOKを選ぶと初期化が始まります。

初期化すると書き込んであったファイルはすべて消去されます。OPERATIONでQUICKを選んだ場合でもサルベージする手段はありませんので注意してください。

[←] | [INDEX] | [→]