##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsBufGetAmpGain

AMPゲインの取得

### 書式

      Sint32 wsBufGetAmpGain( wsbuf )
      WSBUF wsbuf

### 引数

  wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

  AMPゲイン

### 解説

  指定した取り込み制御ハンドル(WSBUF)のSIPデバイスからAMPゲインを取得します。

  AMPゲインの最大値は、+16 最小値は -15です(単位dB)。

### 備考

  試供品SIPデバイスでは、AMPゲインの最大値、+8 で最小値 -7です。 AMPゲインの最大値、最小値はそれぞれ、WSD_BUF_GAIN_MIN と WSD_BUF_GAIN_MAXで定義されています。

wsBufGetAmpGain

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999