## 第5章　GD-ROMのエミュレート

この章ではGD-ROMプロジェクトのエミュレーション、テストの方法を説明します。

この章では次の内容を説明します。

- GD-ROMをエミュレートする
- GD-ROMのエラーをエミュレートする
- GD-ROMの自動エミュレーション
- ログ情報の読み方

### 5-1　GD-ROMをエミュレートする

GD-ROMのコンテンツを適切な場所に配置し、正常に動作するかをテストするには、次の手順にしたがってください。

1. ［Control］ツールバーの［Switch Emulator/GD-ROM］ボタンで［Emulator］に切り替えます（上の位置）。
2. 開発用コンピュータに複数のGD-Mが接続されている場合は、［Control］ツールバー上のドロップダウンリストから、使用するエミュレータを選択します。
3. プロジェクト内に複数のGD-ROMがある場合は、コントロールウィンドウのツールバー上のドロップダウンリストから、エミュレートしたいGD-ROMを選択します。
4. コントロールツールバーの［Open/Close］ボタンをクリックします。

これで、GD-Mは開発中の仮想GD-ROMまたはGD-ROMをプレイしているGD-ROMドライブとして、Dev.Boxまたはターゲットコンピュータに表示されます。

エミュレーションは、［Open/Close］ボタンをクリックすると、いつでも中断できます。

GD Workshopが最小化されているときは、タスクバー上で右クリックして、これらの操作を行うことができます。

プロジェクトに変更を加え、マスターGD-Rを焼く前に、開発したGD-ROMが問題なく動作することを十分に確認するまで、何回でもエミュレートすることができます。

［Open/Close］ボタンをクリックした後で、エミュレーションドライブにアクセスすることはできません。エミュレーション中にエミュレーションドライブにアクセスしようとすると、「Access denied， device not ready」というメッセージが表示されます。

#### 5-1-1　エミュレーションの速度を選択する

エミュレーションの速度を設定するには、次のようにします。

1. ［Configuration］メニューの［Workshop...］をクリックします。
2. ドロップダウンリストボックスから、エミュレーションの速度を選択します。

［Real Katana Speed］を選択すると、GD-MはCAV（角速度固定方式）のドライブと同じように動作します。CAVのGD-ROMドライブでは、データ取り出し速度が、単密領域では4倍速、高密領域の内側の端では6倍速、外側の端では12倍速になります。 ［No Speed Restrictions］を選択すると、GD-Mは最高速（12倍速、もしくはデータの複雑さによる）でエミュレートします。

[←] | [INDEX] | [→]