##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buExit

メモリーカードファイルシステムの終了

### 書式

      Sint32 buExit( void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  BUD_ERR_OK | 正常終了
  BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  メモリーカードファイルシステムを終了します。

### 用例

      do {
      } while(buExit() != BUD_ERR_OK);

### 備考

  何らかのファイル処理が行われている場合、終了することができないためBUD_ERR_BUSYが戻ります。

### 参照

  buInit()

buExit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999