##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibMxSetStopTime

振動ペリフェラルの振動時間の設定(ぷるぷるぱっく専用)

### 書式

      Sint32 pdVibMxSetStopTime( port, time )
      Uint32 port
      Uint32 time

### 引数

  port | ポート番号
  time | 自動停止時間

### 戻り値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

  振動ペリフェラルの振動自動停止時間を設定します。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  引数 time に指定する自動停止時間は0.25秒刻みで、0x00の場合約0.25秒、0xFFの場合約64秒になります。

### 用例

      if (pdVibMxSetStopTime(PDD_PORT_A2, 0x10) == PDD_VIBERR_OK) {
      	/* Success */
      }

pdVibMxSetStopTime

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999