## 第9章　オプションスイッチ

この章では、L86Kによって行なわれるタスクを指定し制御するために、リンケージローダオプションをどのように使用するかを説明します。オプションは、リンケージローダオプション文字である「／」または「−」で始まります。

. |

### -B=bank number
LC86800シリーズフラッシュメモリ用HEXファイルの作成

−Bオプションは、LC86800シリーズにおけるフラッシュメモリ（WORLD EXTERNAL_DATA）のバンク番号を指定します。bank numberには16進数（1〜FF）を記述します。ここで指定したバンク番号はデータファイルの拡張子になります。

ビジュアルメモリでアプリケーションに解放されているフラッシュメモリは、バンク0のみです。 このオプションは指定しないでください。

#### 例

>     C> L86K /B=1 SAMPLE;

この場合、作成されるデータファイルは“SAMPLE.H01”となります。

[←] | [INDEX] | [→]