##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdPstmOpenPort

PCMストリームポートのアクセス権の取得

### 書式

      SDE_ERR sdPstmOpenPort( *handle, ch_num, use_ring_buf_num, ... )
      SDPSTM *handle
      const Sint8 ch_num
      Sint8 use_ring_buf_num

### 引数

  handle | アクセス権を取得したポート番号を格納する変数のポインタ
  ch_num | 使用するチャンネル数
  use_ring_buf_num | 使用するリングバッファ番号

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外だった

### 解説

  PCMストリームポートのアクセス権を取得します。 可変長引数になっているので、必要分のリングバッファ番号を指定します。

sdPstmOpenPort

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999