##### Soundライブラリ - グローバルサウンドコントロール関数

# sdSndSetFxOutPrm

FXアウトプット出力の変更

### 書式

      SDE_ERR sdSndSetFxOutPrm( out_num, out_pan, out_lev )
      const Sint8 out_num
      const Sint8 out_pan
      const Sint8 out_lev

### 引数

  out_num | 対象のDSP出力端子番号
  out_pan | 設定するパンポットの値
  out_lev | 設定する音量の値

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが仕様の範囲を超えている

### 解説

  FXアウトプット番号の出力パラメータを変更します。

  パンポットの値は8ビット2の補数で指定します。 値の範囲は-7FH(最左)〜00H(基準値)〜7FH(最右)です。

  音量の値は8ビット2の補数で指定します。 値の範囲は-7FH(最小値)〜00H(基準値)〜7FH(最大値)です。

sdSndSetFxOutPrm

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999