##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibGetDirection

振動ペリフェラルの接続方向の取得

### 書式

      Sint32 pdVibGetDirection( port )
      Uint32 port

### 引数

  port | ポート番号

### 戻り値

  PDD_VIB_DIRECTION_NORMAL | 正方向
  PDD_VIB_DIRECTION_FLIP | 逆方向
  PDD_VIB_DIRECTION_LEFT | 左方向
  PDD_VIB_DIRECTION_RIGHT | 右方向

### 解説

  振動ペリフェラルの接続されている向きを取得します。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 備考

  接続されている向きにより、振動軸そのものの向きが変化します。 この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibGetDirection

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999