##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetPan

PCMストリームポートのパンポットの設定

### 書式

      SDE_ERR sdPstmSetPan( handle, ch_num, pan, fade_time )
      SDPSTM handle
      const Sint8 ch_num
      const Sint8 pan
      const Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  ch_num | 対象のチャンネル
  pan | 目的のパンポット(-007FH〜007FH)
  fade_time | 目的のパンポットに達する時間(ミリ秒)(0000H〜7FFFH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  チャンネルのPCMストリームポートのパンポット設定をします。

  パンポットを示す引数 panの値は、-007FH(最左)〜0000H(標準)〜007FH(最右)です。

  目的のパンポットに達する時間を指定する引数 fade_timeの値は、0000H(最速)〜7FFFH(最遅)までです。

### 備考

  sdPstmSetPan関数の設定のうち左チャンネルのパラメータが無効になり、この関数での設定で オーバーライトされます。

sdPstmSetPan

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999