. |

### BE　＃i8，r8
Compare immediate data to accumulator and branch near relative address if equal

#### 説明

プログラムカウンタ（PC）を3回インクリメントします。後に、イミディエイトデータ（i7〜i0）とアキュムレータ（ACC）の内容を比較し、比較したデータが同じ場合、r7〜r0のデータをPCに加算し、その結果をPCに転送します。比較したデータが異なる場合、次の命令を実行します。

また、ACCがイミディエイトデータよりも小さい場合、キャリーフラグ（CY）はセットされ、同じか、大きい場合、CYはリセットされます。

ACC ＜ ＃i8　→　CY＝1
ACC ≧ ＃i8　→　CY＝0

#### 例1

BE命令実行時にACC＝02Hなので、CYをリセットし、ラベルLAに分岐します。

#### 例2

BE命令実行時にACC＜04Hなので、CYをセットし、次の命令の実行に移ります。

[←] | [INDEX] | [→]