##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetFxLev

PCMストリームポートのFXレベルの設定

### 書式

      SDE_ERR sdPstmSetFxLev( handle, fx_lev )
      SDPSTM handle
      const Sint8 fx_lev

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  fx_lev | 設定するFXレベル(-007FH〜007FH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | 引数が範囲外だった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  PCMストリームポートのFX(エフェクト)の深さを設定します。

  FXレベルを指定する引数 fx_levの値は、-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

sdPstmSetFxLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999