##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buMountDisk

メモリーカードのマウント

### 書式

      Sint32 buMountDisk( drive, *addr, size )
      Sint32 drive
      void *addr
      Sint32 size

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *addr | ワークアドレス(4バイトバウンダリ)
  size | ワークサイズ

### 戻り値

  BUD_INVALID_PARAM | 指定したメモリーカードに対してバッファが不足
  BUD_ERR_OK | 正常終了

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードをマウントします。

  拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  addrは4バイトバウンダリにする必要があります。 addrにNULLを入れた場合、またバッファが少ない場合はマウントされません。

### 備考

  メモリーカードシステムの初期化を行うとき、buInit関数のワークバッファを示す引数にNULLを入れなかった場合、 この関数を実行してもメモリーカードはマウントはされません。

### 参照

  buInit()

buMountDisk

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999