##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdMidiSetPan

MIDIポートのパンポットの設定

### 書式

      SDE_ERR sdMidiSetPan( handle, pan, fade_time )
      SDMIDI handle
      const Sint8 pan
      const Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  pan | 目的のパンポット(-007FH〜007FH)
  fade_time | 目的のパンポットに達する時間(ミリ秒)(0000H〜7FFFH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  MIDIポートのパンポットを設定をします。

  パンポットを示す引数 panの値は、-007FH(最左)〜0000H(標準)〜007FH(最右)です。

  再生スピードに達する時間を示す引数 fade_time の値は、0000H(最速)〜7FFFH(最遅)です。

sdMidiSetPan

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999