##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdMidiSetPitch

MIDIポートのピッチの設定

### 書式

      SDE_ERR sdMidiSetPitch( handle, pitch, fade_time )
      SDMIDI handle
      const Sint8 pitch
      const Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  pitch | 目的の再生ピッチ(-7FFFH〜7FFFH)
  fade_time | 目的の再生スピードに達する時間(ミリ秒)(0000H〜7FFFH)

### 戻り値

  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない
  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL

### 解説

  MIDIポートのピッチを設定します。

  再生ピッチを示す引数 pitchは、0100Hで半音上がり、-0100Hで半音下がりです。

  再生スピードに達する時間を示す引数 fade_timeの値は、0000H(最速)〜7FFFH(最遅)です。

sdMidiSetPitch

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999