. |

### BPC　d9，b3，r8
Branch near relative address if direct ビット is positive，and clear

#### 説明

プログラムカウンタ（PC）を3回インクリメントします。後に、d8〜d0で指定されるRAM、または特殊機能レジスタ（SFR）のb2〜b0で指定されるビットがセットされている場合、そのビットをリセットした後、r7〜r0のデータをPCに加算し、その結果をPCに転送します。d8〜d0で指定されるRAM、またはSFRのb2〜b0で指定されるビットがリセットされている場合、次の命令を実行します。

#### 例1

BPC命令実行時にBのビット0が1なので、リセットしラベルLAに分岐します。

#### 例2

BPC命令実行時にACCのビット0が0なので、次の命令の実行に移ります。

この命令をポートP1，P3に適用した場合、各ポートのポートラッチが選択されます。ポートに加えられた外部信号は選択されません。また、ポートP7に適用しても状態の変化はありません。

[←] | [INDEX] | [→]