##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsStmSeekRdPos

読み出し位置のシーク

### 書式

      WSS_POS wsStmSeekRdPos( wsstm, pos, mode )
      WSSTM wsstm
      WSS_POS pos
      Sint32 mode

### 引数

  wsstm | 取り出し制御ハンドル
  pos | シーク位置(単位:サンプル)
  mode | シ−クモード

### 戻り値

  読み出し位置(単位:サンプル)

### 解説

  リングバッファ中の読み出し位置を指定された位置に移動します。

  シークモード引数 mode には、次の値を設定します。

  定義 | 意味
  WSD_STM_SEEK_SET | リングバッファ中の最も古いのデータポジション
  WSD_STM_SEEK_CUR | リングバッファ中のカレントデータポジション
  WSD_STM_SEEK_END | リングバッファ中の最新のデータポジション

### 備考

  この関数はリングバッファ中の最も古いデータポジションから最新のデータポジションまでの シークポジションの変更ができます。

  通常は、この関数の代わりに wsStmAddRdPos関数を使います。

wsStmSeekRdPos

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999