Dreamcastソフトウェア作成基準／Ver.２．００Ｊ

２１．Ｄｒｅａｍｃａｓｔ専用ディスク単密・高密エリアの規定

> > Ｄｒｅａｍｃａｓｔ専用ディスクのうち、従来のＣＤプレイヤーで読みとれる部分を「単密エリア」、読みとれない部分を「高密エリア」と呼びます

２１．１　単密エリア内のＤＡの規定

> ■必須：Ｄｒｅａｍｃａｓｔ専用ディスクの単密エリアに、無音以外のＤＡを音声データとして入れること。専用ディスクをＤｒｅａｍｃａｓｔ以外のＣＤプレイヤーにかけた場合も、ＤＡの音声が流れるようにします。

> □推奨：単密エリアに入れる音声データは、アプリケーション毎に作成したものでかまいませんが、独自に用意をしない場合は、弊社ＳＤＫ内にあるサンプルをご使用下さい。

> > 警告アナウンス　「このディスクはＤＲＥＡＭＣＡＳＴ専用のディスクです。Ｄｒｅａｍｃａｓｔ専用のデータが入っているのでＣＤプレイヤー等では再生しないでください。」等を作成する場合は、禁止用語にご注意下さい

> ×禁止用語：「ＧＤ」「ＧＤ−ＲＯＭ」（ディスクという呼称をしてください）

２１．２　書き込みエリアに関する禁止事項

> ■必須：Ｄｒｅａｍｃａｓｔ専用ディスクの高密エリア以外に、Ｄｒｅａｍｃａｓｔのプログラム実行コードを出してはいけない。

> > セキュリティ上の問題から、Ｄｒｅａｍｃａｓｔ専用ディスクの倍密エリア以外に、Ｄｒｅａｍｃａｓｔのプログラム実行コードを書き込んではいけません。Ｄｒｅａｍｃａｓｔ専用ディスクの単密エリアや、ＶＭ（ビジュアルメモリ）専用アプリケーション内、ＳＡＶＥデータ内などに、Ｄｒｅａｍｃａｓｔのプログラム実行コードを書き込まないでください。

Copyright SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999