## 付録A　GD-ROMの仕様詳細

ここではGD-ROMの中にどのようにコンテンツが書き込まれるかを中心に説明します。

ここでは次の内容を説明します。

- GD-ROMプロジェクトの容量
- GD-ROMのレイアウトとセクタの位置
- トラックの種類
- ファイル名の規格と制限

### A-1　GD-ROMプロジェクトの容量

GD-ROMの1枚の容量は1GBです。

1つのプロジェクトにGD-ROMが何枚必要かは、それぞれのGD-ROMに記録する情報量によって決まります。すべてのGD-ROMを合わせたデータ量は、外付けのハードディスクドライブを増設しない限り、GD-Mの内蔵ハードディスクドライブの容量である2GBを越えることはできません。したがって、それぞれのGD-ROMがほぼいっぱいである場合、プロジェクトに含めることのできるGD-ROMの数は2枚までになります。

GD-Mには、システム情報のための空き容量も必要です。システム情報に必要な空き容量はプロジェクトによって異なりますが、多数のファイルを含むGD-ROMの場合は、5MBになる場合もあります。

詳細については、「6.1 GD Workshopによるシステムファイルの生成」および「6.5 外付けハードディスクドライブの使用」を参照してください。

[←] | [INDEX] | [→]