##### Shinobiライブラリ - 音声サンプリング関数

# wsBufGetBitPerSmpl

量子化ビット数情報の取得

### 書式

      Sint32 wsBufGetBitPerSmpl( wsbuf )
      WSBUF wsbuf

### 引数

  wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

  量子化ビット数情報

### 解説

  指定した取り込み制御ハンドル(WSBUF)からSIPデバイスの 量子化ビット数(1サンプルあたりのビット数)情報を取得します。

  戻り値には、次の値が定義されています。

  値 | 意味
  WSD_BUF_BPS_16BIT | 16bit リニア
  WSD_BUF_BPS_8BIT | 8bit μ-law codec

  16bitリニアの場合は 16bit としてサンプリングされ、有効ビット数は上位14bitとなります。 8bitμ-law codecの場合は、符号化されたデータがリングバッファに溜められます。 音声データにするには符号化が必要です。

wsBufGetBitPerSmpl

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999