
・各サンプルをアセンブルするためには、アセンブルに必要なツール一式が必要です。
・make を実行するために、環境変数の定義が1つ必要です。
    変数名: TOOL86
    内容: LC86K(アセンブラ類ツールキット)フォルダの位置
    設定例: SET TOOL86=Y:\bin\LC86K
  このディレクトリ内に「include」「obj」等のディレクトリが配置されています。
  (それぞれ、「ghead.h」「gdummy.obj」が収められています)

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : LCD表示処理サンプル1
サンプル名   : lcd1
構成ファイル : lcd1.asm lcd1.mak
make方法     : make /f lcd1.mak
内容         : ・表示用RAMにデータを転送してLCDに単純なパターンを表示する。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : LCD表示処理サンプル2
サンプル名   : lcd2
構成ファイル : lcd2.asm lcd2.mak
make方法     : make /f lcd2.mak
内容         : ・表示用RAMを0でフィルして表示イメージを消去する。
             : ・キャラクタパターンを指定位置に表示する。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : ベースタイマ割り込み利用サンプル1
サンプル名   : b_timer1
構成ファイル : b_timer1.asm b_timer1.mak
make方法     : make /f b_timer1.mak
内容         : ・ベースタイマ割り込み(0.5秒ごと)をカウントする。
             : ・カウンタの値を2桁10進数でLCDに表示する。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : ボタン状態検出サンプル1
サンプル名   : button1
構成ファイル : button1.asm button1.mak
make方法     : make /f button1.mak
内容         : ・ボタンの状態を読み込んで押下されているボタンをLCDに表示する。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : サウンド使用サンプル1
サンプル名   : sound1
構成ファイル : sound1.asm sound1.mak
make方法     : make /f sound1.mak
内容         : ・2種類の音(高/低音)を断続的に出力する。
             :  (低い音 0.5秒 - 無音 0.5秒 - 高い音 0.5秒 - 無音 0.5秒 …)

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : タイマ/カウンタT0割り込み使用サンプル1
サンプル名   : timer1
構成ファイル : timer1.asm timer1.mak
make方法     : make /f timer1.mak
内容         : ・ブザー音を断続的(2秒周期)に出力する。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : 分・秒カウンタ
             :(LCD表示, タイマ(T0)割り込み, サウンド使用サンプル)
サンプル名   : minute1
構成ファイル : minute1.asm minute1.mak
make方法     : make /f minute1.mak
内容         : ・プログラムスタートからの時間をカウントする(0〜99分59秒)
             : ・1分ごとに音を鳴らす

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : シリアル通信サンプル1 (データ送信)
サンプル名   : sio1
構成ファイル : sio1.asm sio1.mak
make方法     : make /f sio1.mak
内容         : ・一定期間ごとにシリアル通信ポートから単純なデータを送信する。
             :  (0.5秒ごとに、0〜99の値を一つずつ次々と送信する)
             :  sio2,sio3サンプルの動作するVMSと対向して動作を確認できる。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : シリアル通信サンプル2 (データ受信)
サンプル名   : sio2
構成ファイル : sio2.asm sio2.mak
make方法     : make /f sio2.mak
内容         : ・シリアル通信ポートから受信した数値をLCDに表示する。
             :  sio1,sio3サンプルの動作するVMSと対向して動作を確認できる。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : シリアル通信サンプル3 (シリアル通信ドライバ)
サンプル名   : sio3
構成ファイル : sio3.asm sio3.mak
make方法     : make /f sio3.mak
内容         : ・シリアル通信のための、バッファ付き汎用送受信ドライバサンプル
             :  sio1,sio2,sio3サンプルの動作するVMSと対向して動作を確認できる。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : フラッシュメモリ使用サンプル1
サンプル名   : flush1
構成ファイル : flush1.asm flush1.mak
make方法     : make /f flush1.mak
内容         : ・フラッシュメモリにデータを書き込み、ベリファイし、読み出し、
             ;   検証する。
             ;   全てが良好に動作するとLCD上に「SEGA」の文字が揃って表示され
             ;   る。

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : ローバッテリー検出とデータ退避サンプル1
サンプル名   : lowbatt1
構成ファイル : lowbatt1.asm lowbatt1.mak
make方法     : make /f lowbatt1.mak
内容         : ・ローバッテリー状態を自ら検出して、必要なデータをフラッシュ
             :   メモリに退避する

-------------------------------------------------------------------------------
表題         : ボリウムアイコンサンプル
サンプル名   : volumeicon
構成ファイル : icondata.asm icondata.mak
make方法     : make /f icondata.mak
内容         : ・VMS のボリウムアイコンデータ(ICONDATA_VMS)を生成する。

-------------------------------------------------------------------------------

