##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdMidiSendMes

MIDIポートにMIDIメッセージを送信

### 書式

      SDE_ERR sdMidiSendMes( handle, *midi_mes_ptr, priority )
      SDMIDI handle
      const SDS_MIDI_MES *midi_mes_ptr
      const Sint8 priority

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  midi_mes_ptr | 送信するMIDIメッセージへのポインタ
  priority | MIDIメッセージの優先レベル(0000H, 0001H〜000FH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  MIDIポートにMIDIメッセージを送ります。 優先レベルを指定する引数 priorityは、0000H(必ず優先される)、0001H(低い優先)〜000FH(高い優先)です。

sdMidiSendMes

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999