##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buUnmount

メモリーカードのアンマウント

### 書式

      Sint32 buUnmount( drive )
      Sint32 drive

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号

### 戻り値

  BUD_ERR_OK | 正常終了
  BUD_ERR_BUSY | メモリーカードにアクセス中

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードをアンマウントします。

  拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 備考

  この関数を呼び出すと、BUD_OP_UNMOUNTコールバックが発生します。 また、同様にメモリーカードが抜かれたときにもBUD_OP_UNMOUNTコールバックが発生します。 BUD_OP_UNMOUNTコールバック発生時にはそのドライブで使用していたワークバッファは解放されます。

buUnmount

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999