## 付録B　シンボル一覧表

初期値は、リセット後BIOSが初期化したあとの値です。

シンボル | アドレス | R/W | 名称 | 初期値 | 掲載ページ
RAM (バンク0) | 000H-0FFH | R/W | データメモリ | XXXXXXXX （リセット時は保持） | 43
RAM (バンク1) | 000-0FFH | R/W | データメモリ | XXXXXXXX （リセット時は保持） | 43
ACC | 100H | R/W | アキュムレータ | 00000000 | 50
PSW | 101H | R/W | プログラムステータスワード | 00H00000 | 52
B | 102H | R/W | Bレジスタ | 00000000 | 51
C | 103H | R/W | Cレジスタ | 00000000 | 51
TRL | 104H | R/W | テーブル参照レジスタ下位バイト | 00000000 | 54
TRH | 105H | R/W | テーブル参照レジスタ上位バイト | 00000000 | 54
SP | 106H | R/W | スタックポインタ | XXXXXXXX | 53
PCON | 107H | R/W | パワー制御レジスタ | HHHHHH00 | 158
IE | 108H | R/W | マスター割り込み許可制御レジスタ | 0HHHHH00 | 138
IP | 109H | R/W | 割り込み優先順位制御レジスタ | 00000000 | 151
EXT | 10DH | R/W | 外部メモリ制御レジスタ | HHHH0000 | −
OCR | 10EH | R/W | 発振制御レジスタ | 0H00HH00 | 156
T0CNT | 110H | R/W | タイマー0制御レジスタ | 00000000 | 67
T0PRR | 111H | R/W | タイマー0プリスケーラデータ | 00000000 | 71
T0L | 112H | R | タイマー0下位 | 00000000 | 71
T0LR | 113H | R/W | タイマー下位リロードデータ | 00000000 | 71
T0H | 114H | R | タイマー0上位 | 00000000 | 72
T0HR | 115H | R/W | タイマー0上位リロードデータ | 00000000 | 72
T1CNT | 118H | R/W | タイマー1制御レジスタ | 00000000 | 83
T1LC | 11AH | R/W | タイマー1下位比較データ | 00000000 | 86
T1L | 11BH | R | タイマー1下位 | 00000000 | 85
T1LR | W | タイマー1下位リロードデータ | 00000000 | 85
T1HC | 11CH | R/W | タイマー1上位比較データ | 00000000 | 87
T1H | 11DH | R | タイマー1上位 | 00000000 | 86
T1HR | W | タイマー1上位リロードデータ | 00000000 | 86
MCR | 120H | W | モード制御レジスタ | 00000000 | 127
STAD | 122H | R/W | スタートアドレスレジスタ | 00000000 | 129
CNR | 123H | W | 文字数レジスタ | H0000000 | 130
TDR | 124H | W | 時分割レジスタ | HH000000 | 130
XBNK | 125H | R/W | パンクアドレスレジスタ | HHHHHH00 | 130
VCCR | 127H | W | 液晶コントラスト制御レジスタ | 00000000 | 131
SCON0 | 130H | R/W | SI00制御レジスタ | 00H00000 | 108
SBUF0 | 131H | R/W | SI00バッファ | 00000000 | 113
SBR | 132H | R/W | SI0ポーレートジェネレータ | 00000000 | 113

シンボル | アドレス | R/W | 名称 | 初期値 | 掲載ページ
SCON1 | 134H | R/W | SI01制御レジスタ | 00000000 | 111
SBUF1 | 135H | R/W | SI01バッファ | 00000000 | 113
P1 | 144H | R/W | ポート1ラッチ | 00000000 | 58
P1DDR | 145H | W | ポート1データディレクションレジスタ | 00000000 | 58
P1FCR | 146H | W | ポート1機能制御レジスタ | 10111111 | 59
P3DDR | 14DH | W | ポート3データディレクションレジスタ | 00000000 | 62
P3INT | 14EH | R/W | ポート3割り込み機能制御レジスタ | 11111101 | 62
P7 | 15CH | R | ポート7ラッチ | HHHHXXXX | 64
I01CR | 15DH | R/W | 外部割り込み0,1制御 | 00000000 | 135
I23CR | 15EH | R/W | 外部割り込み2,3制御 | 00000000 | 137
ISL | 15FH | R/W | 入力信号選択 | 11000000 | 138
VSEL | 163H | R/W | 制御レジスタ | 11111100 | 143
VRMAD1 | 164H | R/W | システム用アドレスレジスタ1 | 00000000 | 144
VRMAD2 | 165H | R/W | システム用アドレスレジスタ2 | HHHHHHH0 | 144
VTRBF | 166H | R/W | 送受信バッファ | XXXXXXXX | 144
BTCR | 17FH | R/W | ベースタイマ制御 | 01000001 | 101
RAM(XRAM) (バンク0) | 180H-1FBH | R/W | 液晶表示メモリ | XXXXXXXX （リセット時は保持） | 126
RAM(XRAM) (バンク1) | 180H-1FBH | R/W
RAM(XRAM) (バンク2) | 180H-185H | R/W

[←] | [INDEX] | [→]