##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetVol

PCMストリームポートのボリュームの設定

### 書式

      SDE_ERR sdPstmSetVol( handle, ch_num, vol, fade_time )
      SDPSTM handle
      const Sint8 ch_num
      const Sint8 vol
      const Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  ch_num | 対象のチャンネル
  vol | 目的のボリューム(-007FH〜007FH)
  fade_time | 目的のボリュームに達する時間(ミリ秒)(0000H〜7FFFH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULLだった
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  チャンネルのPCMストリームポートのボリューム設定をします。

  ボリュームの値は -007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

  ボリュームに達する時間を指定する引数 fade_timeの値は、0000H(最速)〜7FFFH(最遅)です。

### 備考

  sdPstmSetVolの設定のうち左チャンネルのパラメータが無効になり、この関数での設定で オーバーライトされます。

sdPstmSetVol

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999