##### Shinobiライブラリ - ビデオケーブル関数

# syCblCheckBroadcast

放送形式の取得

### 書式

      SYE_CBL_BROADCAST syCblCheckBroadcast( void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  SYE_CBL_BROADCAST_NTSC | NTSC(日本、米国)
  SYE_CBL_BROADCAST_PAL | PAL(ヨーロッパ)
  SYE_CBL_BORADCAST_PALM | PAL-M(ブラジル)
  SYE_CBL_BROADCAST_PALN | PAL-N(アルゼンチン)

### 解説

  放送形式を取得します。

### 備考

  放送形式はDreamcastのハードウェア出荷時に設定されています。

syCblCheckBroadcast

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999