##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibStart

振動ペリフェラルの振動開始

### 書式

      Sint32 pdVibStart( port, *param, num )
      Uint32 port
      const PDS_VIBPARAM *param
      Uint32 num

### 引数

  port | ポート番号
  param | 振動パラメータ構造体配列のアドレス
  num | ユニット数(1〜15)

### 戻り値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

  複数の振動ユニットを持つ振動ペリフェラルに振動を開始させます。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  ユニット数numには、振動パラメータ構造体配列paramにおける、何番目の要素までを与えるかを、指定します。 すなわち、numに2を指定した場合、配列paramの2つめの要素のユニットまでが、振動することになります。

### 用例

      PDS_VIBPARAM param[1];
      param[0].unit = 1;
      param[0].flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;
      param[0].power = -7;
      param[0].freq = 15;
      param[0].inc = 0;
      param[1].unit = 2;
      param[1].flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;
      param[1].power = -5;
      param[1].freq = 20;
      param[1].inc = 0;
      if (pdVibStart(PDD_PORT_A2, &param, 2) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* Success */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibStart

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999