### 第1部　インストール編

ここでは、アセンブラ、リンカ、ビジュアルメモリシミュレータ、転送ユーティリティ「Memory Card Utility」などのツール類のインストールについてを説明します。

## 第1章　セットアップ

『Dreamcast SDK』に納められているビジュアルメモリ関連のツール類をインストールします。

ここでは『Dreamcast SDK 1.3J』を元に手順を説明します。

### 1-1　セットアッププログラムの実行

- 『Dreamcast SDK』のCD-ROMをドライブにセットし、エクスプローラなどで“VM_SDK”フォルダの内容を表示させます。

  マニュアルには反映できなかった情報が記載されている場合がありますので、必ず“README.TXT”をご覧ください。

- 環境変数まで自動設定する場合は“VMSETUP2.EXE”をダブルクリックします。
- 次のダイアログボックスが表示されますので［はい］ボタンをクリックします。

- 次のダイアログボックスが表示されますので、進行状況を示すグラフが100％になるまでしばらくお待ちください。ダイアログボックスは2つ表示されます。

- インストーラが起動しました。ダイアログボックスの［次へ］ボタンをクリックします。

- 次のダイアログボックスが表示されますので、お名前と会社名を入力してください。入力を終えたら［次へ］ボタンをクリックします。

- 次のダイアログが表示されますので、ビジュアルメモリSDKをインストールするドライブとパスを指定します。
  指定を終えたら［次へ］ボタンをクリックします。

  表示されているパス以外にインストールする場合は［参照］ボタンをクリックし、ドライブとパスを指定します。

- 次のダイアログボックスが表示されますので、ビジュアルメモリSDKの内インストールするコンポーネントを選択します。

  標準を選ぶと、すべてのSDKがインストールされます。
  最小を選ぶと、サンプルプログラムを除いたSDKがインストールされます。
  カスタムを選ぶと、次のようなダイアログが表示され、インストールするコンポーネントが選択できます。

  ビジュアルメモリ開発環境を選ぶと、アセンブラやリンカなどのツールと、アプリケーション転送ユーティリティ「Memory Card Utility」がインストールされます。
  VMSシミュレータを選ぶと、ビジュアルメモリシミュレータがインストールされます。
  ビジュアルメモリ用サンプルプログラムを選ぶと、サンプルプログラム集がインストールされます。

- スタートメニューへの登録を行ないます。名称を入力したら［次へ］ボタンをクリックします。

  スタートメニューに登録されるのは、ビジュアルメモリシミュレータのみです。 他のツールは、MS-DOS用プログラムなので、スタートメニューには登録されません。

- ファイルのコピーが始まりますので、しばらくお待ちください。

- 再起動を確認するダイアログボックスが表示されます。
  ［コンピュータを再起動します。］オプションボタンを選んで［完了］ボタンをクリックすると、直ちに再起動します。

- 次のダイアログボックスが表示された場合は［完了］ボタンをクリックします。

セットアッププログラムは“AUTOEXEC.BAT”に次の内容を追加します。 SET PATH=%PATH%;C:\VM_SDK\LC86K SET CHIPNAME=LC868700 SET M86KRSVDFILE=c:\VM_SDK\lc86k\m86krsvd.rwd SET TOOL86=c:\VM_SDK\lc86k

[←] | [INDEX] | [→]