##### Shinobiライブラリ - ガンデバイス関数

# pdGunGetLatchedPort

ガン座標を検出したポートの取得

### 書式

      Sint32 pdGunGetLatchedPort( void )

### 引数

  なし

### 戻り値

  -1以外 | ガン座標を検出したコントロールポート番号
  -1 | ガン座標を検出しなかった

### 解説

  ガン座標を検出したコントロールポート番号を返します。 座標検出は、トリガー(Aボタン)が押された時またはpdGunSetTrigger()関数により、 擬似的にトリガー情報が設定されたときに行われます。

  戻り値に返されるコントロールポート番号は以下のとおりです。

  PDD_PORT_A0 | ポートA
  PDD_PORT_B0 | ポートB
  PDD_PORT_C0 | ポートC
  PDD_PORT_D0 | ポートD

### 用例

      Sint32 gunno, x, y;

      gunno = pdGunGetLatchedPort(void);
      if (gunno < 0)
      	return 0;
      pdGunGetPosition(&x, &y);

pdGunGetLatchedPort

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999