##### Shinobiライブラリ - ペリフェラルデータ関数

# pdTmrIsReady

タイマデバイスの接続チェック

### 書式

      Sint32 pdTmrIsReady( port )
      Uint32 port

### 引数

  port | ポート番号

### 戻り値

  TRUE | 接続
  FALSE | 非接続

### 解説

  ビジュアルメモリのようなタイマデバイスが接続されているかどうかを調べます。

  引数 port に指定するポート番号は以下のとおりです。

  定義 | 意味
  PDD_PORT_A1 | コントロールポートA拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | コントロールポートA拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | コントロールポートB拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | コントロールポートB拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | コントロールポートC拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | コントロールポートC拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | コントロールポートD拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | コントロールポートD拡張ソケット2

### 用例

      if (!pdTmrIsReady(PDD_PORT_A1)){
      	return;
      }

pdTmrIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999