##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibSetStopTime

振動ペリフェラルの振動時間の設定

### 書式

      Sint32 pdVibSetStopTime( port, *unit, *time, num )
      Uint32 port
      Uint8 *unit
      Uint8 *time
      Uint32 num

### 引数

  port | ポート番号
  unit | ユニット番号を格納した配列
  time | 自動停止時間を格納した配列
  num | ユニット数(1〜15)

### 戻り値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY | 振動ペリフェラルがBUSY状態

### 解説

  振動ペリフェラルの振動自動停止時間を設定します。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  自動停止時間は0.25秒刻みで、0x00の場合約0.25秒、0xFFの場合約64秒になります。

  ユニット数numには、配列unit、timeおける何番目の要素までを設定するかを、指定します。 すなわち、numに2を指定した場合、配列unitにおける2つめの要素のユニットまでが、停止することになります。

### 用例

      Uint8 units[] = {1, 3, 5};
      Uint8 times[] = {10, 20, 30};
      if (pdVibSetStopTime(PDD_PORT_A2, units, times, 3)
      		== PDD_VIBERR_OK) {
      	/* Success */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibSetStopTime

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999