##### Shinobiライブラリ - 振動デバイス関数

# pdVibMxIsReady

振動ペリフェラルの接続状況の取得(ぷるぷるぱっく専用)

### 書式

      Sint32 pdVibMxIsReady( port )
      Uint32 port

### 引数

  port | ポート番号

### 戻り値

  なし

### 解説

  単一の振動ユニットを持つ振動ペリフェラルが接続されているかどうかを調べます。

  ポート番号portには次の値が指定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      if (pdVibMxIsReady(PDD_PORT_A2))
      	return TRUE;

### 備考

  現バージョンでは、内蔵する振動ユニットの数に関わらず、振動ペリフェラルが接続されていればTRUEが戻ります。 すなわち現バージョンでは、pdVibIsReady関数と動作は同じです。 この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibMxIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999