##### Shinobiライブラリ - ペリフェラルデータ関数

# pdKbdGetData

キーボードデータの取得

### 書式

      PDS_KEYBOARD *pdKbdGetData( port )
      Uint32 port

### 引数

  port | コントロールポート番号

### 戻り値

  キーボードデータ構造体へのポインタ

### 解説

  キーボードペリフェラルから、現在どのキーが押されているかの情報をを取得します。 取得可能な同時に押されているキーの数は、最大6個までです。

  引数 port に指定するポート番号は以下のとおりです。

  PDD_PORT_A0 | コントロールポートA
  PDD_PORT_B0 | コントロールポートB
  PDD_PORT_C0 | コントロールポートC
  PDD_PORT_D0 | コントロールポートD

  戻り値の値がNULLの場合は、キーボードペリフェラルが接続されていないことを示します。

### 用例

      Sint32 njUserMain(void)
      {
      PDS_KEYBOARD* kbd;
      Sint32 i;

          /* ポートAのキーボードデータを取得 */
          kbd = pdKbdGetData(PDD_PORT_A0);

          /* キーボードが接続されていたら */
          /* キーコードを表示 */
          if (kbd != NULL) {
              for (i = 0; i < 6; i++) {
                  njPrintH(NJM_LOCATION(i * 4, 10), kbd->key[i]);
              }
          }
          return NJD_USER_CONTINUE;
      }

### 備考

  この関数は、その時点で押されているキーコードを複数取得返すようになっています。 アプリケーションでキー入力を行う場合には、1フレーム(1INT）ごとに毎回データを取得し、 前回との差分によりキーアップ、キーダウン、キーリピートの処理を行う必要があります。

pdKbdGetData

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999