##### Ninjaライブラリ - ビュー関数

# njClipZ

ニアクリップ／ファークリップの範囲指定

### 書式

      void njClipZ( n, f )
      Float n
      Float f

### 引数

  n | ニアクリッピングの限界値
  f | ファークリッピングの限界値

### 戻り値

  なし

### 解説

  ニアクリッピング、ファークリッピングの限界値を指定します。 Ninjaの座標系ではZ軸が画面奥に負である為、n、fにはそれぞれマイナスの値を指定します(−1.0≧n＞f≧−65535.0)。 −1.0より大きい値や−65535.0より小さい値を指定した場合はそれぞれ−1.0、−65535.0 が自動的に指定されます。

### 用例

      njClipZ(N_CLIP, F_CLIP);

### 備考

  njCnkSimpleで始まる関数およびnjCnkEasyで始まる関数による描画は、モデル単位のクリッピングとなります。 これらの描画関数でこの関数の設定を有効にするには、njControl3D関数でNJD_CONTROL_3D_MODEL_CLIPを指定してください。

### 参照

  njControl3D()

njClipZ

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999