##### Soundライブラリ - モジュールコントロール関数

# sdGddaSetPan

GD-DAの再生パンポットの設定

### 書式

      SDE_ERR sdGddaSetPan( left_pan, right_pan )
      const Sint8 left_pan
      const Sint8 right_pan

### 引数

  left_pan | GD-DAの左チャンネルのパンポット(-007FH〜007FH)
  right_pan | GD-DAの右チャンネルのパンポット(-007FH〜007FH)

### 戻り値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  GD-DAのパンポット設定をします。 それぞれの引数に指定できる値の範囲は-007FH(最左)〜0000H(標準)〜007FH(最右)です。

sdGddaSetPan

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999